{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清         单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"存储设备","1.名称:48盘位磁盘阵列\n主处理器：64位高性能多核处理器；\n操作系统：国产操作系统；\n控制器：单控制器；\n高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；\n视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；\n硬盘接口：48个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；\n具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储；支持用户访问存储设备的录像时，系统优先选择用户直接连接存储设备，当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）","台",2]
[2,"存储设备","1.名称:8T硬盘\n单盘容量：8TB；\n缓存：256MB；\n转速：7200RPM；\n硬盘接口：SATA","台",59]
[3,"监控摄像设备","1.名称:POE网络人脸半球摄像机\n传感器类型：1/3英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2560×1440；\n最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；\n补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：3.6mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；\n智能编码：H.264：支持；H.265：支持；\n宽动态：支持；\n内置MIC：支持，内置1个MIC；\n报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；\n接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；\n预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；\n供电方式：DC12V/PoE；\n防护等级：IP67","台",86]
[4,"监控摄像设备","1.名称:POE网络人脸枪型摄像机、含支架\n传感器类型：1/3英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2560×1440；\n最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；\n补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：3.6mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；\n智能编码：H.264：支持；H.265：支持；\n宽动态：支持；\n内置MIC：支持，内置1个MIC；\n报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；\n接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；\n预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；\n供电方式：DC12V/PoE；\n防护等级：IP67","台",108]
[5,"监控摄像设备","1.名称:POE网络半球摄像机\n传感器类型：1/2.8英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2560×1440；\n最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)；\n最大补光距离：150m（红外）；\n补光类型：红外；\n镜头焦距：5mm～115mm；\n镜头光圈：F1.6~F3.6；\n视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；\n光学变倍：23倍；\n定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；\n可视域功能：支持；\n智能分类：易智能；\n周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；\n人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；\n智能说明：人脸检测、周界互斥使用；\n防抖功能：电子防抖；\n透雾功能：电子透雾；\n网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；\n供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）；\n防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；\n球机尺寸：6寸；\n接口类型：RJ45接口","台",8]
[6,"监控摄像设备","1.名称:电梯摄像机\n传感器类型：1/2.8英寸CMOS；\n像素：200万；\n最大分辨率：1920×1080；\n最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：10m（红外）；\n补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：2.1mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：136°；垂直：71°；对角：162°；\n电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；\n智能编码：H.264：支持；H.265：支持；\n宽动态：支持；\n走廊模式：90°/270°；\n自适应镜头校正（图像矫正）：支持；\n内置MIC：支持，内置1个MIC；\n内置扬声器：支持，内置1个扬声器；\n报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；\n接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；\n预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；\n最大Micro SD卡：256GB；\n报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；\n报警输出：1路（干节点，支持直流最大60V电位，1A电流/交流最大125V电位，0.5A电流）；\n供电方式：DC12V；\n防腐蚀等级：普通防护\n支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n设备内置继电器，可通过干节点报警输出（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍,报警上传和辅助输出,速度阈值可配置（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）","台",8]
[7,"监控摄像设备","1.名称:人脸网络半球摄像机\n传感器类型：1/2.7英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2688×1520；\n最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）；\n补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：3.6mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；\n通用行为分析：物品遗留；物品搬移；\n热度图：支持；\n周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；\n人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式；支持过滤人员统计，导入工装过滤库，布控后可统计工装过滤人数；支持客流人员属性提取并上报。；\n异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型；\n智能编码：H.264：支持；H.265：支持；\nAI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）；\n宽动态：120dB；\n走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；\n自适应镜头校正（图像矫正）：支持；\n音频接口：支持；\n内置MIC：支持，内置双MIC；\n内置扬声器：支持，内置1个扬声器；\n报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测；\n接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；\n预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；\n最大Micro SD卡：512GB；\n其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；\nRS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；\n音频输入：1路（RCA头）；\n音频输出：1路（RCA头）；\n报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；\n报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；\n电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；\n供电方式：DC12V/PoE；\n防护等级：IP67；\n防腐蚀等级：普通防护\n开启人数统计功能后，样机可检测人员属性，包括：性别、年龄段、表情、上衣款式、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n开启人数统计功能后，样机可支持导入特定人员库，根据人体属性过滤不计数（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）","台",2]
[8,"软件","1.名称:报警控制主机\n报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；\n报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；\n无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；\n网络制式：4G可选；\n网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；\n电话线：1路PSTN；\nRS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；\nM-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；\n蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；\n辅电输出：1路DC12V/1A；\n蜂鸣器：1个；\n供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；\n功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W；\n工作湿度：10%～90%RH（无凝结）","套",1]
[9,"视频控制设备","1.名称:门卫室控制键盘\n分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接","台",1]
[10,"视频控制设备","1.名称:控制键盘\n分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接","台",1]
[11,"声光报警器","1.名称:声光报警器\n声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；\n安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）","个",1]
[12,"音频、视频及脉冲分配器","1.名称:485信号分配器","台",1]
[13,"信息插座","1.名称:八防区报警模块\n八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电","个",6]
[14,"分线接线箱（盒）","1.名称:报警接线箱","个",6]
[15,"其他电源设备安装","1.名称:12V电源","台",6]
[16,"其他电源设备安装","1.名称:220V电源","台",10]
[17,"入侵报警中心显示设备","1.名称:紧急报警系统报警灯\n声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；\n安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）","套",10]
[18,"入侵探测设备","1.名称:复位按钮","套",25]
[19,"入侵报警控制器","1、名称：离线式电子巡更点（含标识牌）；                                            芯片：NTAG 213；\n内存：1344 bits；\nRFID工作协议：ISO/IEC 14443A；\nRFID工作频率：13.56MHz；\n读卡距离：0cm - 3cm；\n工作温度：-20℃～+55℃；\n储存温度：–20 ℃～+55℃；\n工作湿度：20 % ～80 % (RH)；\n储存湿度：5 % ～95 % (RH)；\n外壳材料：PVC；\n背胶材料：高强度背胶；\n安装方式：背胶式粘贴、螺丝铆钉固定","套",80]
[20,"入侵报警控制器","1、名称：巡更棒；     显示：高亮OLED，支持简体中文、繁体中文、英文等多种语言\n智能显示：巡检员、当前地点、下一地点\n巡检记录：160000条，循环存储\n敲击记录：10000条\n通讯方式：USB磁吸数据线，磁铁全密封，内置式磁铁设计，镀金弹簧针。\n提示方式：OLED显示+指示灯+振动\n电    池：3.7V聚合物锂电池                                                                                                                         可在巡检机上选择巡检人员，读到钮时显示该巡检员\n自由设置24组闹铃，提醒巡检人员按时巡逻\n电池电量百分比显示，随时掌控电量\n采用硅胶内胆、金属电镀外壳、硅胶外套，坚固耐用\nLED强光手电，照明+闪烁模式\n镀金触点接口，强力磁吸数据线\n电路板采用创新悬浮式固定方式，超级抗摔\n独有敲击记录，杜绝巡逻人员恶意敲击、摔砸巡检机\n集成温度计功能\n软件采用WIN10风格，排班简洁、功能强大、美观易用\n充电时长：3～4小时\n待机时间：50天\n工作时间：30天（不含手电和SEE功能）\n产品尺寸：150×46×33mm\n产品重量：220g\n工作温度：-40℃～70℃","套",4]
[21,"入侵报警控制器","1、名称：通讯座；         可满足巡更器无线充电，与电脑USB连接上传巡更数据","套",1]
[22,"入侵报警控制器","1、名称：人名钮；      2、规格：依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。","套",80]
[23,"通信接口输入输出设备","1.名称:无线网桥\n网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；\n网桥电源接口：具备1个DC电源端口；\n插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；\n无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；\n工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；\n最佳无线传输距离：≤200m；\n整机最大无线传输速率：300Mbps；\n拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；\n工作温度：-20℃～+55℃；\n供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；\n成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端；","个",1]
[24,"网络服务器","1.名称:梯控主机\n2.规格:输入电压：DC9V～30V（建议使用DC12V 或DC24V)\n功率：<14W\n卡片容量：50000张\n刷卡记录：100000条\n输出方式：RS485 输出、继电器输出、光耦输出\n支持方式：网络、刷卡\n正常工作范围：-35℃～+60℃，湿度 30% ～ 95%RH不结露\n存储温度：-40℃～+85℃","台",1]
[25,"信息插座","1.名称:梯控联动模块\n2.规格:梯控联动模块，需要搭配梯控主机使用\n可以接入18个楼层按键，通过485和梯控主机连接\n工作电压：DC5V～6V\n功率：<6W\n485 通讯距离：<5m\n输出方式：干接点\n正常工作范围：-35℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露\n存储温度：-40℃～85℃","个",1]
[26,"其他电源设备安装","1.名称:门禁电源DC12v/200w","台",9]
[27,"出入口目标识别设备","1.名称:开门按钮\n2\\外壳材料：ABS；\n电气性能：最大电流：3A 36VDC；\n耐用测试：五十万次老化测试合格；\n接点输出：NO/COM接点；\n产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）；\n工作温度：-20℃～+55℃；\n工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；\n防腐蚀等级：普通防护\n3.安装方式:底距地1.4m暗装","台",12]
[28,"出入口目标识别设备","1.名称:可视对讲单元门口机\n2、参数：主处理器：高性能嵌入式处理器；\n显示屏：7英寸显示屏；\n屏幕类型：电容触摸屏；\n广告播放：支持图文、视频广告播放；\n摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；\n外壳材料：钢化玻璃/PC；\n远程验证：支持；\n黑白名单设定：支持；\n实时监控：支持；\n多重认证：支持；\nWEB配置：支持；\n主动注册：支持；\n人脸识别准确率：99.90%；\n人脸识别速度：0.2s；\n用户容量：20000；\n人脸容量：20000；\n卡片容量：50000；\n密码容量：20000；\n存储记录数量：300000；\nRS-485接口：1个；\nRS-232接口：1个；\n韦根接口：1路输入/输出；\nUSB接口：1个USB2.0 接口；\n网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；\n报警输入：2路（开关量）；\n报警输出：1路（继电器）；\n报警联动：支持；\n开门按钮：1路；\n门状态检测：1路；\n门锁控制：1路；\n防反潜：支持；\n防拆报警：支持；\n胁迫报警：支持；\n门超时报警：支持；\n非法闯入报警：支持；\n非法卡超次报警：支持；\n供电方式：DC 12V  2A；\n工作温度：-30℃～+60℃；\n安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装；\n读卡类型：IC卡","台",12]
[29,"出入口控制设备","1.名称:磁力锁（双门）\n2、规格：产品款式：磁力锁；\n外壳材料：铝合金；\n表面工艺：电镀拉丝；\n信号输出：COM/NO/NC；\n门状态检测：1路，继电器；\n安全类型：断电开门；\n最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；\n电源：不标配；\n供电方式：DC 12V 510X2(mA)；\n工作温度：-20℃～+55℃；\n工作环境：室内；\n安装方式：明装","台",12]
[30,"停车场管理设备","高速车牌识别道闸 (含高速道闸及栏杆、车牌识别主摄像机、 闪光灯、信息显示屏、工业电源）:                       直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；;显示屏尺寸：256.0mm×256.0mm×16.0mm（宽×高×厚）；\n显示屏分辨率：4096Dots（64×64，4行4字），点间距4mm；\n传感器类型：1/1.8英寸CMOS；\n图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；\n杆件类型：直杆；伸缩杆；\n支持杆长：3米～6米；\n起杆速度：1.4s～6s，可调；\n网络接口：1个，100/1000M以太网口（RJ-45）；\nUSB接口：1个，USB 2.0接口；\nRS-485接口：2个（用于接入道闸、雷达、补光灯等外设，可远程配置调试并查看运行状态）；\nRS-232接口：无；\nI/O接口：2 路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入；\n报警输入：3路，光耦输入、地感、雷达、红外；\n触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式；\n存储功能：支持SD卡和USB；\n最大补光距离：7m；\n抓拍距离：2.5m～6m；\n除雾功能：支持自动除雾；\n车辆检测：车辆抓拍率≥99.9%；\n车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%；\n视频结构化：支持；\n遇阻反弹：支持；\n断电抬杆：支持，正常工作温度范围-20℃～+60℃；\n计数模式：支持；\n远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m（空旷地带）；\n供电方式：AC220V\n道闸机芯电压参数查看功能检查\"：支持连接道闸APP，可通过APP进行道闸机芯电压参数远程查看（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n一键车队模式(常开模式)功能检查：支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n无级调速功能检查：支持道闸起落杆无级调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n遥控防拷贝复制检查：支持遥控防拷贝复制，采用滚动码加密方式（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）","台",4]
[31,"安全检查设备","1、名称：0.5mm触发线圈及防砸线圈","台",8]
[32,"安全岛","1、名称：安全岛，5米*0.6米","座",2]
[33,"配电箱","1、名称：室外箱\n 材质选用不锈钢材质，防水、防潮、隔热；包括各种安装附件以及混凝土基础，含接地。　尺寸按箱体内安装的实际产品规格及理线槽、断路器等设备的进行深化；防护等级≥IP66；","台",2]
[34,"监控摄像设备","1.名称:POE网络人脸枪型摄像机\n传感器类型：1/3英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2560×1440；\n最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；\n补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：3.6mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；\n智能编码：H.264：支持；H.265：支持；\n宽动态：支持；\n内置MIC：支持，内置1个MIC；\n报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检","台",23]
[35,"监控摄像设备","1.名称:高清快球摄像机\n传感器类型：1/2.7英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2688×1520；\n最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；\n最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）；\n补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；\n镜头类型：定焦；\n镜头焦距：3.6mm；\n镜头光圈：F1.6；\n视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；\n通用行为分析：物品遗留；物品搬移；\n热度图：支持；\n周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项","台",3]
[36,"光缆终端盒","1、名称：6口光纤终端盒","个",2]
[37,"布放尾纤","1、名称：单模尾纤LC（1.5米）       2、规格：1.5米LC,单模9/125尾纤\n标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准；\n性能：光缆终端到适配器的连接应用支持10G以太网；\n材料：材料：护套低烟无卤；连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；\n认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验；","根",12]
[38,"光纤连接","1、名称：电信级熔接","芯",12]
[39,"跳线","1、名称：单模光纤跳线（3米）","条",2]
[40,"电杆组立","1.名称:立金属杆 单杆式(杆长m以内)10\n2.规格:所有摄像机采用立杆安装,并浇铸\n500mmx500mmx600mm\n混凝土基础供固定立杆。\n（包含五金器具）,含基础模板和接地","根",14]
[null,"合计"]