{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清           单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"交换机","1.名称:核心交换机(妇联中心)\n241.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps，提供官网截图及链接证明\n要求独立插槽≥8个，提供官网截图及链接证明\n2.支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明\n3.内存≥2GB，Flash≥4GB\n4.支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB；提供官网截图及链接证明\n5.支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔，提供官网截图和链接证明\n6.支持10/100/1000M以太网电口≥16个，SFP非复用光接口≥24个，支持万兆光口≥4个，输出功率≥360W\n7.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明\n8.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明\n9.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；提供设备散热气流流向截图\n10.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议\n11.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等\n12.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像\n13.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理\n14.提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS\n15.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由\n16.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n17.提供工信部电信设备进网许可证。\n18.支持自组网功能，自动对远端模块自发现、自组网、自配置，并快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维。\n19.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明\n20.支持远端模块基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操21作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。\n21.支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n22.支持对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对远端模块的不同端口绑定不同配置模板。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n23.出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n2、.当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n25.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n26.支持上网日志留存，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等\n\n路由板卡：\n1.设备需实配路由板卡≥1张，支持出口带宽≥3G。\n2.支持NAT会话容量≥30W；ACL容量≥500\n3.提供NAT、SSL VPN、URL过滤、应用识别等多种安全特性，提供官网截图和链接证明","台",1]
[2,"交换机","1.名称:核心交换机(政务网)\n2、1.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps，提供官网截图及链接证明\n要求独立插槽≥8个，提供官网截图及链接证明\n2.支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明\n3.内存≥2GB，Flash≥4GB\n4.支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB；提供官网截图及链接证明\n5.支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔，提供官网截图和链接证明\n6.支持10/100/1000M以太网电口≥16个，SFP非复用光接口≥24个，支持万兆光口≥4个，输出功率≥360W\n7.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明\n8.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明\n9.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；提供设备散热气流流向截图\n10.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议\n11.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等\n12.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像\n13.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理\n14.提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS\n15.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由\n16.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n17.提供工信部电信设备进网许可证。\n18.支持自组网功能，自动对远端模块自发现、自组网、自配置，并快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维。\n19.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明\n20.支持远端模块基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操21作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。\n21.支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n22.支持对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对远端模块的不同端口绑定不同配置模板。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n23.出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n24.当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n25.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n26.支持上网日志留存，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等\n\n路由板卡：\n1.设备需实配路由板卡≥1张，支持出口带宽≥3G。\n2.支持NAT会话容量≥30W；ACL容量≥500\n3.提供NAT、SSL VPN、URL过滤、应用识别等多种安全特性，提供官网截图和链接证明","台",1]
[3,"交换机","1.名称:核心交换机(互联网)：具体项目特征见清单编制说明","台",1]
[4,"接口卡","1、名称：单模千兆网络光模块    千兆单模双LC，1310nm，10km","台",4]
[5,"控制器","1.名称:AC控制器","台",1]
[6,"交换机","1.名称:24口交换机\n2、1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥108Mpps/126Mpps，提供官网截图及链接证明\n2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，提供官网截图及链接证明\n3.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复4.业务，达到节能的效果。\n5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作\n6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明\n7.支持基于一体机绑定配置模板，针对不同端口绑定不同的配置模板以及模板绑定关系变更\n8.支持通过Excel批量导入、基于端口绑定设备区域位置管理资产信息，为设备设定所属区域\n9.支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置\n10.支持零配置替换。当远端模块出现故障，替换用的新设备支持智能零替换；替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口","台",16]
[7,"交换机","1.名称:24口POE交换机\n2、1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥108Mpps/126Mpps，提供官网截图及链接证明\n2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，提供官网截图及链接证明\n3.支持POE和POE+远程供电,最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W\n4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。\n5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作\n6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明\n7.支持基于一体机绑定配置模板，针对不同端口绑定不同的配置模板以及模板绑定关系变更\n8.支持通过Excel批量导入、基于端口绑定设备区域位置管理资产信息，为设备设定所属区域\n9.支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置\n10.支持零配置替换。当远端模块出现故障，替换用的新设备支持智能零替换；替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口\n11.提供工信部电信设备进网许可证复印件。","台",10]
[8,"集线器","1.名称:无线AP\n2、1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。提供官网截图和链接证明。\n2.整机最大无线速率≥2.975Gbps。提供官网截图和链接证明。\n3.支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5G SFP光口。提供官网截图和链接证明。\n4.整机功耗≤12.95W。提供官网截图和链接证明。\n5.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。\n6.支持基于SSID、射频卡的用户数限制。\n7.支持基于终端数或流量的智能负载均衡。\n8.支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。\n9.为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。\n10.支持用户隔离。\n11.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。\n12.支持动态ACL下发。\n13.支持故障检测及报警。\n14.支持信息统计及日志。\n3、安装方式：吸顶安装","台",73]
[9,"交换机","1.名称:10口POE交换机\n1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；\n2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；\n3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W；\n4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；\n5.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。","台",7]
[10,"交换机","1.名称:24口网络交换机\n1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥108Mpps/126Mpps，提供官网截图及链接证明\n2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，提供官网截图及链接证明\n3.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复4.业务，达到节能的效果。\n5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作\n6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明\n7.支持基于一体机绑定配置模板，针对不同端口绑定不同的配置模板以及模板绑定关系变更\n8.支持通过Excel批量导入、基于端口绑定设备区域位置管理资产信息，为设备设定所属区域\n9.支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置\n10.支持零配置替换。当远端模块出现故障，替换用的新设备支持智能零替换；替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口","台",8]
[11,"交换机","名称：8口工业交换机         1.千兆电口≥8口；千兆光口≥4口；整机千兆口≥12口；\n2.温度范围-40~85℃，","台",3]
[12,"交换机","1.名称:核心交换机(与设备网公用)：具体项目特征见清单编制说明","台",1]
[13,"路由器","1.名称:无线路由器\n2.规格:千兆无线路由","台",1]
[14,"交换机","1.名称:千兆交换机","台",1]
[15,"交换机","1.名称:电话程控交换机：具体特征内容见清单编制说明","台",1]
[16,"线槽","1.名称：金属线槽\n2.规格：500*100\n3.类型：热镀锌\n4.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件等安装\n5、防火封堵等具体详见设计图纸及有关规范要求","m",45.1]
[17,"交换机","1.名称:核心交换机\n1.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps，提供官网截图及链接证明\n要求独立插槽≥8个，提供官网截图及链接证明\n2.支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明\n3.内存≥2GB，Flash≥4GB\n4.支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB；提供官网截图及链接证明\n5.支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔，提供官网截图和链接证明\n6.支持10/100/1000M以太网电口≥16个，SFP非复用光接口≥24个，支持万兆光口≥4个，输出功率≥360W\n7.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明\n8.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明\n9.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；提供设备散热气流流向截图\n10.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议\n11.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等\n12.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像\n13.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理\n14.提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS\n15.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由\n16.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n17.提供工信部电信设备进网许可证。\n18.支持自组网功能，自动对远端模块自发现、自组网、自配置，并快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维。\n19.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明\n20.支持远端模块基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操21作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。\n21.支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n22.支持对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对远端模块的不同端口绑定不同配置模板。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n23.出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n24.当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n25.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明\n26.支持上网日志留存，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等\n\n路由板卡：\n1.设备需实配路由板卡≥1张，支持出口带宽≥3G。\n2.支持NAT会话容量≥30W；ACL容量≥500\n3.提供NAT、SSL VPN、URL过滤、应用识别等多种安全特性，提供官网截图和链接证明","台",1]
[18,"交换机","1.名称:交换机(与设备网公用)：具体项目特征见清单编制说明","台",16]
[null,"合计"]