{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清          单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"软件","1.名称:综合管理平台\n一、硬件参数\n1、尺寸：2U机架式服务器机箱\n2、处理器：1颗hygon国产化X86 CPU，16核，2.2GHz\n3、内存：配置64G内存（2根32GB DDR4 RDIMM ECC 内存条）内存槽位数16个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1024GB支持 UDIMM/RDIMM\n4、硬盘：配置2块2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘最大支持12块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘\n5、电源：2个550W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余100–240VAC，50/60Hz，7.0-3.5A支持240V直流输入\n6、风扇：4 个热插拔N+1冗余风扇模组\n7、RAID卡：LSI 3008 SAS卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E","套",1]
[2,"输入设备","1.名称:管理电脑\n1、支持iKVM（KVM over Ethernet）远程管理功能，2U标准机架式机箱，最大支持8块3.5英寸热插拔硬盘，企业级专用方型主板，标配硬盘容量≥1T，CPU≥INTEL 至强E5同等系列，≥12核心，≥24线程，运行内存≥ECC DDR4 8GB，最大内存容量≥512GB，Windows Server 2008以上系统，集成双千兆网口。\n2、本产品属1类设备，绝缘系统主要依靠通过CCC认证的机内开关电源供应器和足够的电气间隙与爬电距离以及保护接地提供；外壳主要是金属材料，电源线采用可拆卸连接方式，断开装置为器具耦合器。","台",1]
[3,"输入设备","1.名称:可视对讲及门禁管理工作站\n(与巡更管理系统合用)\nI5  16G 512SSD 独显 24寸显示器","台",1]
[4,"软件","1、名称：巡更软件；    1：软件界面简洁明了，操作简单，我们为您提供后台设置服务，省去您设置巡更系统的烦恼，复杂的工作我们做；\n2:报表直观，\n3:排班计划人性化，任性设置；\n4:兼容性强，可以与我公司一卡通系统兼容；","套",1]
[5,"输入设备","1.名称：管理停车管理终端              \n内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽；\n设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联；\n车场管理：支持1个母车场+1个子停车场；\n车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；\n车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车；\n车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；\n收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。；\n记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询；\n中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等；\n监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行；\n云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付；\n异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌；\n系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动；\n供电方式：DC12V，5A适配器；\n功耗：＜35W","台",1]
[6,"软件","无人值守停车场管理软件: 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能\n一、出入口车道管理\n1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等\n2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话\n3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段\n二、车辆管理\n1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理\n2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒\n3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约\n三、车辆放行规则管理\n1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计\n2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式\n3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行\n4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行\n5、支持配置节假日车辆自动免费放行\n6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置\n7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场\n8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行\n四、出入口显示和语音播报管理\n1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容\n2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字\n3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字\n4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标\n5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容\n6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字\n7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字\n五、库内车辆管理\n1、支持按停车时长进行库内车辆的查询\n2、支持对库内车辆进行车牌校正\n3、支持对场内异常车辆的记录进行清理\n4、支持对场内无牌车定期自动清理\n六、记录查询和统计\n1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示\n2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量\n七、岗亭管控\n1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息\n2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态\n3、支持控制车道开闸、常开、关闸\n4、支持查看各车道设备的在线状态\n5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。\n6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息\n7、支持将车辆添加到黑名单\n8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录\n八、中心管控 \n1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等\n2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作","套",1]
[7,"系统软件","1、基础资源管理\n（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；\n（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；\n（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；\n（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；\n（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；\n（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；\n（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；\n（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；\n（9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；\n（10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；\n（11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；\n（12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；\n2、平台运维\n（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；\n（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；\n（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；\n（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；\n（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；\n（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；\n（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；","套",1]
[8,"门户工作台","（1）工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；\n（2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务；\n（3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收；\n（4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置；\n（5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换；","套",1]
[9,"事件中心","提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。\n一、事件联动管理\n1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；\n2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；\n3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；","套",1]
[10,"图上监控","提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。\n1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；\n2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；\n3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；","套",1]
[11,"移动APP","智能化，提升经营效率。\n一、软件功能\n1、消费管理\n（1）商户管理：支持商户信息管理维护；支持档口信息管理维护，用于三方支付（微信、支付宝）使用；\n（2）设备管理：支持设备信息管理维护，用于添加编辑消费机信息，设置消费机参数使用；支持在对应的设备中查看下发的人员信息；支持统计查看消费机在线情况；支持消费机终端程序在线升级；\n（3）人卡信息：支持人员卡片信息查看；发卡和换卡记录查看，以及发卡和换卡统计功能；\n支持查看人员卡片信息挂失/解挂记录；\n（4）消费策略：支持分时段单价、定值、计次消费；支持限次-上限次数，按日、月或者不限制餐次累计上限次数、和时段限次；支持限额-单笔限额和累计限额按天、月进行限制；支持区域限制-指定部分人到指定的区域机器上进行使用；支持优惠-满减，满x元减y元按日、月者不限制 设置可享受优惠的次数；支持优惠-补贴，按日、月或者不限制，设置可享受优惠的次数；支持按比例进行扣减（分别扣除现金账户和补贴账户金额）；支持限额，限次，优惠规则叠加使用；支持现金账户和补贴账户指定账户进行扣费；\n（5）充值调账：支持单卡进行充值、调账功能；支持按人员分组进行充值（现金账户、补贴账户）；支持按部门进行充值（现金账户、补贴账户）；支持批量导入充值；支持自动充值（现金账户、补贴账户）根据设置部门和充值时间，系统定时执行充值操作；支持批量现金账户退款操作；支持补贴账户清零操作和自动清零操作；支持手工补录单笔或者批量操作；以及查看补录记录；支持撤销消费和查看记录；\n（6）支持菜品管理、订餐管理，支持设置菜品品类，菜品属性；支持菜单信息维护，单一添加或者批量导入；支持发布一天或者多天的菜单，用于在移动端上进行预约订餐使用；支持设置启用移动端订餐功能，并且在相应的消费机终端进行刷卡消费。可选择不同商户进行订餐；可自定义选择不同餐端进行订餐，提前安排订餐计划；同时针对订餐提供扣款惩罚措施；确保不会出现乱订餐现象；订餐后在设定时间内可取消订餐；支持订单流水查看，和订餐统计功能；\n（7）报表中心：支持商户营业汇总、营业情况统计、营业情况明细、营业情况档口分组统计查看；支持收入情况现金收入统计、补贴收入、统计卡余额明细、统计消费收入汇总、统计终端消费汇总查看；支持每日总账表、总账消费收入日汇总、总账每日消费汇总查看；支持营业结算凭证操作结算汇总查看；支持个人收入统计人员消费统计、个人账户流水、人员消费明细、人员消费次数统计查看；支持第三方支付支付流水查看；\n（8）系统管理：支持系统用户查看；支持系统角色配置菜单权限；支持部门信息查看；支持餐段时间段编辑；支持设备终端系统参数配置；\n2、移动端\n（1）支持消费记录查看；支持选择不同的商户、不同的日期进行预订餐；支持按餐段进行预订餐；支持在规定的时间取消预约订餐；支持查看订餐记录；支持打开二维码（由自己的卡号生成）进行消费；\n3、客户端\n（1）支持消费记录查看；支持脱机上送、撤销消费、识别设置、名单管理、余额查询；","套",1]
[12,"视频监控","1.支持实时预览、录像回放、云台控制、视频上墙等功能；\n支持监控画面的亮度，对比度等参数调整；支持客户端抓图及连续抓图；支持手动切换主码流、辅码流、三码流，其中主码流、辅码流支持自动切换；支持手动/自动选择主辅码流类型；支持自定义收藏夹功能；支持即时回放；支持客户端断网自动重连功能；支持实时预览画面局部电子放大功能；支持设备树展示设备通道数量；支持接入车载设备，实现车载设备视频实时预览和录像回放；支持接入守望者相机，实现全景守望、手动、自动跟踪目标，可配合守望者相机实现对全景区域内的多个目标绊线入侵、区域入侵的行为分析检测；支持接入周界相机，接收并展示周界相机上报的区域入侵、绊线入侵报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出；支持热成像相机接入，实现视频实时预览和录像回放，接收并展示热成相相机上报的测温点温度异常、火情、热点冷点异常、规则间温差异常报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出；","路",500]
[13,"门禁管理","门禁管理业务系统对门禁设备、门禁权限、结构化记录进行统一管理，对区域内人员的统一授权控制。提供多维度易用的权限配置、安全便捷的门禁业务应用、多样可组合的通行方式、动态且容错率低的数据下发能力海量且极速的门禁事件处理并发，为使用者带来便捷,快速无感的通行体验，极大的提升通行效率。","门",50]
[14,"重点区域人员门禁管控","针对重点场所或者是对人员进出管控较为严格的场景，提供门禁高级应用，包含首卡开门、多门互锁，反潜回、远程验证等业务。\n一、软件参数\n1、首卡开门，某些门必须要求特定人先开门后，其他人才能开门通过；一个门禁通道可以配置多个首卡人员；\n2、多卡开门，在某些特定的门禁场合，需要特定人员同时在场，并依次刷卡开门，单人或部分人刷卡门无法打开；\n3、多门互锁，支持配置其中一个门必须关好后，才能刷卡或者刷脸打开另外一道门；\n4、反潜回，支持配置要求人员从指定门进入，再从指定门出去，自定义配置门组通行顺序。进门未验证，尾随别人进来，出门时会验证不通过；如果出门未验证，尾随别人出去，再次进门时验证不通过；\n5、远程验证，支持当人员在设备验证通过后，还需要管理员在客户端复核验证才能打开门禁；","套",1]
[15,"车辆出入管理","车辆管控系统，对园区内存在超速、违停行为的车辆进行统一管控，违规行为公示并短信告知车主，针对违规次数超过阈值的车辆禁止其进入园区。","车道",4]
[16,"紧急报警按钮","（1）支持报警主机接入及布撤防；\n（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；","个",100]
[17,"客流统计系统","客流管理系统_基础统计能够实现客流数据的基础统计和分析，包含按照区域、时间等维度查询并分析比较各类客流数据信息，并且以统计表、统计图等形式展示。\n一、软件功能\n1、支持客流区域管理和区域人数展示；\n2、支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出；\n3、支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示；\n4、支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出；\n5、支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动；\n6、支持客流数据补采；\n7、支持移动端展示区域客流分布分析；\n二、性能规格\n1、客流人数变化响应时间：5秒；\n2、最大支持客流相机路数（数据间隔上报模式）：1000路；\n3、1000路设备实时人数统计所需时间：5秒；\n4、1000路设备分布排行统计报表导出速度：3秒；","套",1]
[18,"在线巡更系统","1.巡更点管理：支持nfc点位、门禁点位、智能点位添加\n2.巡更路线：支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式\n3.巡更班组：支持将ICC平台人员按照巡更班组进行分组管理\n4.巡更计划：支持一个计划多个班次排班巡更\n5.巡更记录：支持门禁设备巡更记录离线上传\n6.巡更统计：支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计\n7.NFC管理：支持添加nfc点位\n8.单兵巡更：支持单兵巡更，支持App修改巡更计划排班","套",1]
[19,"信息发布系统接口","【首页】操作向导，设备状态展示，素材文件概览；\n【素材管理】上传及管理图片，视频，音频，文档素材文件以及管理监控信息；\n【节目管理】管理节目模板，自定义布局节目及管理；\n【播放计划】制作普通/即时计划，配置节目，关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备；\n【终端管理】管理广告机设备，远程控制开关机/屏，设置音量以及配置相关参数等；\n【统计报表】对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成报表；\n【系统设置】设置审核规则，查看用户日志，管理设备屏幕分辨率等","套",1]
[null,"合计"]