{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清          单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"服务器","1.名称:信息发布服务器\n1、支持iKVM（KVM over Ethernet）远程管理功能，2U标准机架式机箱，最大支持8块3.5英寸热插拔硬盘，企业级专用方型主板，标配硬盘容量≥1T，CPU≥INTEL 至强E5同等系列，≥12核心，≥24线程，运行内存≥ECC DDR4 8GB，最大内存容量≥512GB，Windows Server 2008以上系统，集成双千兆网口。\n2、本产品属1类设备，绝缘系统主要依靠通过CCC认证的机内开关电源供应器和足够的电气间隙与爬电距离以及保护接地提供；外壳主要是金属材料，电源线采用可拆卸连接方式，断开装置为器具耦合器。","台",1]
[2,"软件","1.名称:信息发布管理工作站\n2.类别:1、支持画面的任意切割，支持横式和直立式的版面，各个播放区域自由组合、自由划分；\n2、支持任意分辨率的节目编辑，支持视频、音频、图片、字幕、Flash、PPT、直播、网页、RSS、混合播放、应用程序、天气、时钟、表格、排队信息、外汇、互动查询等组件，支持背景音乐播放模式；\n3、支持模板的编辑及应用，支持多种类型节目轮流播放；\n4、支持互动节目编辑，简单实现多层查询点播功能；\n5、支持自行设计常用模板，支持将现有节目另存为模板，支持从现在有模板新建节目，省时省力，只需更换内容，支持节目预览；","套",1]
[3,"显示设备","1.名称:32\"信息发布屏,强电供电\n高清：采用高清16:9全视角LED显示屏，分辨率为1920*1080\n外观：工业级外观，设计合理，稳固结实\n工艺：铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3mm钢化玻璃\n性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧\n系统：Android、Windows,显示器 方案可选\n安装：支持横竖壁挂、嵌入式安装\n液晶面板 全新原厂原包LED商用液晶面板\n显示区域 699.7*394.3mm\n外观尺寸 733.1*427.7*48.5mm(含壁挂53.5mm）\n显示比例 16:9\n背光类型 LED\n背光寿命 50000小时","台",40]
[4,"显示设备","1.名称:电子班牌：具体项目特征见清单编制说明","台",10]
[5,"显示设备","1.名称：55\"落地触控屏：具体项目特征见清单编制说明","台",3]
[6,"显示设备","1.名称:55\"卧式触控屏：具体项目特征见清单编制说明","台",1]
[7,"控制器","1.名称:LED全彩屏控制器：具体项目特征见清单编制说明","台",4]
[8,"服务器显示设备","1.名称:信息发布一体机\n2.安装方式:距地2米","台",40]
[9,"交换机","1.名称:24口千兆交换机\n1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥108Mpps/126Mpps，提供官网截图及链接证明\n2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，提供官网截图及链接证明\n3.支持POE和POE+远程供电,最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W\n4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。\n5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作\n6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明\n7.支持基于一体机绑定配置模板，针对不同端口绑定不同的配置模板以及模板绑定关系变更\n8.支持通过Excel批量导入、基于端口绑定设备区域位置管理资产信息，为设备设定所属区域\n9.支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置\n10.支持零配置替换。当远端模块出现故障，替换用的新设备支持智能零替换；替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口","台",14]
[10,"输入设备","1.名称:平板电脑\n2.规格:1、内存容量：128GB\n2、分辨率：2000*1200\n3、支持IPv6：\n4、护眼模式：莱茵认证\n5、系统：HarmonyOS\n6、厚度：7.1-9mm\n7、运行内存：6GB\n8、屏幕尺寸：10.4英寸\n9、平板颜色：黑色","台",1]
[11,"输入设备","1.名称:智慧会议平板\n2.规格:1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。\n2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。\n3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。\n4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离","台",1]
[12,"视频系统设备","1.名称:无线传屏器\n2.规格:1.支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac\n2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz\n3.Wi-Fi带宽：867Mbps\n4.最高传输分辨率：3840×2160\n5.输入帧率：Type C 30fps\n6.传输距离：空旷30米/办公环境4K-15米\n7.触摸反控：支持","台",1]
[13,"红外智能笔","1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。\n2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。\n3.最大通讯距离≥30m。","套",1]
[14,"网络服务器","1.名称:无纸化主机\n2.规格:1.无纸化主机主要实现会议的配置管理功能，系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存功能。\n2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。（提供具有CMA或CNAS认可的检测报告复印件佐证并加盖原厂商公章）\n3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生","台",1]
[15,"网络服务器","1.名称:无纸化流媒体主机\n2.规格:1.操作系统：银河麒麟操作系统\n2.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。\n3.采用国产CPU配置等同或优于单8核 ，内存配置等同或优于8GB，硬盘为固态硬盘且容量等同或优于128G。\n4.具备≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输入接口，≥1路VGA视频输出接口，≥1路HDMI视频输出接口，≥1×DP口，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。≥2路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备音频接口≥1×Mic-in端口、≥1×","台",1]
[16,"无纸化升降器","1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作。\n2.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。\n3.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。\n4.显示尺寸≥17.3英寸，屏幕比例≥16:9，显示分辨率达≥1920*1080P。\n5.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进","套",10]
[17,"视频传输设备","1.名称:发射器\n2.规格:1.Wi-Fi 6高性能无线接入点，采用独立的三射频设计，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，整机传输速率可达≥1.901Gbps，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。\n2.支持本地供电与PoE远程供电方式。\n3.支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。","台",1]
[null,"合计"]