{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清          单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"显示设备","1.名称:全彩LED显示屏(P1.5) 面积:5.76*3.2=18.43平米,功率15kW\n视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂家公章）\n依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光","m2",18.43]
[2,"显示设备","1.名称:全彩LED显示屏(P1.2) 面积:3.84*2.24=8.6平米,功率10kW\n视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂家公章）\n依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光","m2",8.6]
[3,"视频系统设备","1.名称:二合一拼控卡：具体特征见清单编制说明","台",4]
[4,"显示设备","1.名称：全彩屏\n大屏尺寸6m*2.92m=17.52m²\nLED单红会标屏显示系统(显示屏净尺寸6.992m*0.304m，屏体分辨率：1472*64,大屏功耗：1KW）\n模组参数\n1.LED封装形式：SMD2121\n2.物理点间距：4.75mm\n3.分辨率：44321点/m²\n4.发光点颜色组合：1R\n5.模组分辨率：64*32\n6.模组尺寸（mm）：304*152\n7.工作电压：DC+4.2V~+5V\n主要参数\n1.最佳视距：≥5m\n2.水平视角：≥120°\n3.垂直视角：≥120°\n4.维护方式：前维护\n5.控制方式：异步控制\n6.驱动器件：恒流\n7.驱动方式：1/16扫描\n8.刷新频率：≥360Hz\n9.换帧频率：≥60Hz\n10.白平衡亮度：200CD/m²\n11.灰度/颜色：256\n12.衰减率（工作三年）：≤15%\n13.亮度调节方式：软件0到16无级调节\n14.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINViSta/WIN7\n15.平均无故障时间：≥10000H\n16.寿命：≤100000H\n17.杂点率：≤1/10000且无连续失控点\n18.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件\n19.环境温度：存储-35℃~+85℃\n20.工作温度：－20℃~+50°\n21.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz\n22.平均功耗：≤78W/m²\n23.最大功耗：≤195W/m²","m2",17.52]
[5,"扩声系统设备","1.名称:吸顶音箱","台",2]
[6,"显示设备","1.名称:55寸拼接屏\n产品尺寸：55吋\n双边拼缝：3.5mm\n分辨率：1920*1080\n亮度：500cd/m2\n对比度：4000:1\n色彩范围：8bit\n刷新率：60Hz\n功耗：155W\n视角：178°(水平)/ 178°\n供电方式：100–240VAC，50/60Hz\n工作温度：0℃～+50℃\n工作湿度：20%～90%RH（无凝结）\n储存温度：–20℃～+55℃\n储存湿度：5%～95%RH（无凝结）\n输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1\n输出接口：RS232(RJ45)*1","台",9]
[7,"HDMI视频线","1.名称:HDMI视频线","条",1]
[8,"卫星地面站接收设备","1.名称:9路解码器\n画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36；\n视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；\n解码能力：整机解码H.265支持3路32MP@25fps；9路12MP@25fps；14路8MP@25fps；18路6MP@25fps；24路5MP@25fps；29路4MP@25fps；37路3MP@25fps；57路1080p@25fps；192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）；\n视频输入：4路HDMI输入口；\n视频输出路数：9路HDMI\n具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持从画面采集到输出显示整体延时 ≤16ms。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）\n支持全链路RGB传输功能，能进行RGB格式图像采集和RGB格式图像输出，输出图像与采集源图像画质无明显差别。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂商公章）","台",1]
[null,"合计"]