{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[1,7,3,7],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,7,42,7],[43,7,58,7],[59,7,71,7]]}
["清           单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"路由器","1.名称:无线路由器\n2.规格:千兆无线路由","台",1,null,null,"150人会议室"]
[2,"交换机","1.名称:千兆交换机","台",1]
[3,"扩声系统设备","1.名称:音频处理器\n2.规格:1.数字信号处理器\n2.不少于10路模拟输入，不少于8路线路输出；\n3.DSP处理能力不低于400MHz，可提供自动回声抑制AEC、自动混音台、自动增益控制、限波器、均衡器、分频器、全通滤波器、延时、压限等处理模块；\n4.支持不少于GPIO12个控制输入和6个逻辑输出；\n5.兼容模拟音频传输和数字音频传输；\n6.支持多通道数字音频传输，传输通道不小于48路；\n7.具有RS-232端口，可匹配第三方控制设备，支持消防紧急广播信号的输入切换；\n8.取样频率：48kHz或96kHz；\n9.网络间传输延时：≤1ms；","台",1]
[4,"扩声系统设备","1.名称:功率放大器 2*350W *2\n1.功率输出：650W×4/8Ω；1100W×4/4Ω；1700W×4/2Ω；\n2.桥接输出：1300W×2/16Ω；2200W×2/8Ω；3400W×2/4Ω\n3.RMS输出电压（THD=1%，1KHz）：72.1V；\n4.输入灵敏度（额定输出功率1KHz）：1 Vrms；\n5.频率响应(±0.2dB）：20Hz-20KHz；\n6.信噪比：≥105dB；\n7.总谐波失真：＜0.05%；\n8.阻尼系数：≥300；\n9.保护：过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护；\n10.1U结构","台",2]
[5,"扩声系统设备","1.名称:功率放大器 2*500W \n1.功率输出：650W×4/8Ω；1100W×4/4Ω；1700W×4/2Ω；\n2.桥接输出：1300W×2/16Ω；2200W×2/8Ω；3400W×2/4Ω\n3.RMS输出电压（THD=1%，1KHz）：72.1V；\n4.输入灵敏度（额定输出功率1KHz）：1 Vrms；\n5.频率响应(±0.2dB）：20Hz-20KHz；\n6.信噪比：≥105dB；\n7.总谐波失真：＜0.05%；\n8.阻尼系数：≥300；\n9.保护：过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护；\n10.1U结构","台",2]
[6,"扩声系统设备","1.名称:主扩音箱\n1.频率响应(±3dB)：不劣于200Hz-16 KHz；\n2.水平覆盖角度：≥100°；\n3.灵敏度：≥102 dB SPL @ 1m；\n4.最大声压级：≥124 dB SPL @ 1m；\n5.额定功率：≥180W，节目功率：≥360W；\n6.不少于6只钕磁铁全频单元；\n7.箱体外壳采用了压铸铝；","台",4]
[7,"300芯金银线","1.名称:300芯金银线","条",8]
[8,"AUDIO音频线","1、名称：AUDIO音频线","条",16]
[9,"录像设备","1.名称:全高清智能录播\n1.为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作；\n2.端采用高度集成一体化设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能；\n3.为保证音视频效果，终端需采用静音无风扇散热设计，降低环境噪声，且能保证录播终端正常散热；\n4.终端采用金属机箱，设备高度1U，支持机柜安装方式；\n5.终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160；\n6.终端音频采用高品质 ","台",1]
[10,"监控摄像设备","1.名称:高清摄像机 \n1视频输出接口： 1路3G-SDI 接口，1路HDMI 接口。音频接口：1 路LINE IN，3.5mm 音频接口。1路RJ45网络接口(支持poe)，1 路 USB3.0接口。\n2.分辨率不低于：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25，480P60/P50/30/25。分辨率向下兼容。\n3.UVC 视频格式支持 H.264/H.256/MJPEG。\n4.20X光学变焦，16倍数字变焦，1/2.8英寸CMOS、214万像素。\n5.控制接口: 1路RS-232 IN,控制协议: VISCA、Pelco-D、Pelco-P，支持菊花链组网。\n6.支持倒装；预置位 256，水平范围：-170°~+170°，垂直范围：-30°~+90°。\n7.网络协议 ONVIF、RTSP","台",3]
[11,"视频控制设备","1.名称:拼接矩阵主机\n2.规格:1.纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，机箱最大支持≥2个输入卡槽，≥2个输出卡槽，输入输出信号最大支持≥8路输入，≥8路输出，全60帧信号处理。前面板带液晶显示屏和控制按键切换信号输入输出操作，设备采用多功集成化设计，所有板卡为一卡4路设计。\n2.矩阵HDBaseT信号板卡支持POC供电，具有不少于1路24V POC电源接口，不少于4路凤凰座音频接口，不少于4路RS-232凤凰座串口接口，不少于4路RJ45接口。（提供具有CNAS认证的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章、提供板卡图片并加盖公章）\n3.矩阵HDMI板卡支持不少","台",1]
[12,"扩声系统设备","1.名称:数字调音台\n1.单/双脚踏开关连接\n2.兼容 ME 个人监听调音台\n3.16x16 (48/96kHz) SD录音/播放\n4.通过 Slink 接口可以扩展 dSnake 和 DX 扩展接口，也可以通过 gigaACE（64X64）协议进行远程音频传输\n5.I/O 端口用于音频选项卡（包括第三方协议 ——Dante/Waves卡）\n6.无线远程混音应用软件，用于 iPad 和 AndroidDAW 控制驱动器，用于通过 USB 或 TCP/IP 进行 MIDI 控制RackFX 效果套件\n7.采样率96kHz\n8.比特率96bit\n9.12路立体声混音输出  + LR\n10.3路立体声矩阵输出\n11.8路立体声FX 引擎+ 专有返回","台",1]
[13,"扩声系统设备","1.名称:无线手持话筒\n2.规格:1.清晰的24位数字音频\n2.扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）\n3.超过120 dB的动态范围\n4.数字式预开关分集\n5.44 MHz调谐带宽（视地区而定）\n6.每个频带有32个可用通道（视区域而定）\n7.每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统\n8.通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对","台",2]
[14,"扩声系统设备","1.名称:无线头戴话筒\n2.规格:1.清晰的24位数字音频\n2.扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）\n3.超过120 dB的动态范围\n4.数字式预开关分集\n5.44 MHz调谐带宽（视地区而定）\n6.每个频带有32个可用通道（视区域而定）\n7.每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统\n8.通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对","台",2]
[15,"扩声系统设备","1.名称:无线分配器\n2.规格:前置式天线安装件\n架置式安装件\n4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）\n用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）","台",1]
[16,"扩声系统设备","1.名称:话筒天线\n2.规格:接头类型: BNC, 插孔\n阻抗: 50 Ω\n电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA\n接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度\n三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm\n天线增益 (在轴): 7.5 dBi\n信号增益 ±1 dB: \n可切换\nActive: +12 dB, +6 dB\nPassive: 0 dB, -6 dB\n射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm","台",2]
[17,"射频同轴电缆","1.名称:50-5-1同轴线","m",50]
[18,"同轴电缆接头","1.名称：同轴电缆接头","个",2]
[19,"信息插座","1.名称:多媒体插座\n2.安装方式:下沿距地300安装,预埋1*86盒","个",4]
[20,"扩声系统设备","1.名称:视频会议主机\n2.规格:1、全数字音频传输，采用超五类线（屏蔽）标准RJ45 接头；\n2、发言单元与主机线缆，单链长度 120 M，增加中继器最长达 420m\n3、单机可为60个会议单元供电，最多可扩展控制250个会议单元；\n4、自带2种语言同声传译功能，口译单元最大数量可达32台；\n5、提供语音激活、一按即讲和人工控制三种模式；\n6、全数字化，并采用加密技术防止窃听，最多可同时开启8个麦克风；内置基于网络浏览器的控制界面，可通过智能手机，平板电脑或电脑进行访问；音频输出:8路专业卡侬平衡，音频输入:2路专业卡侬平衡，音频输出可编组路由输出，最大音频输入＞+15 dBm\n7、频率响应：","台",1]
[21,"其他电源设备安装","1.名称:POE供电模块","台",1]
[22,"扩声系统设备","1.名称:发射器\n2.规格:1.Wi-Fi 6高性能无线接入点，采用独立的三射频设计，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，整机传输速率可达≥1.901Gbps，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。\n2.支持本地供电与PoE远程供电方式。\n3.支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。","台",1]
[23,"扩声系统设备","1.名称:会议主席单元\n2.规格:1、每个单元可根据需要任意配置为主席单元、代表单元或译员单元 三种权限；内置耳机插孔带音量控制，并可从二个译员通道中选择所监听翻译语种；\n2、内置扬声器，扬声器频率响应：150Hz--15KHz（-3dB)；\n3、可更换的按钮覆盖层，轻触式设计\n4、4个翻译通道；话筒类型：电容；拾音模式：心形；频率响应：30Hz--18KHz；灵敏度：-52dB(±3dB);最大输入声压级：在3%THD下为110dB spl,1KHz；信噪比：＞60dBA；前后比：＞25dB（1KHz)；长度≦400mm；具有红色LED灯环，指示话筒状态；","台",1]
[24,"扩声系统设备","1.名称:会议代表单元\n2.规格:1、每个单元可根据需要任意配置为主席单元、代表单元或译员单元 三种权限；内置耳机插孔带音量控制，并可从二个译员通道中选择所监听翻译语种；\n2、内置扬声器，扬声器频率响应：150Hz--15KHz（-3dB)；\n3、可更换的按钮覆盖层，轻触式设计\n4、4个翻译通道；话筒类型：电容；拾音模式：心形；频率响应：30Hz--18KHz；灵敏度：-52dB(±3dB);最大输入声压级：在3%THD下为110dB spl,1KHz；信噪比：＞60dBA；前后比：＞25dB（1KHz)；长度≦400mm；具有红色LED灯环，指示话筒状态；","台",4]
[25,"扩声系统设备","1.名称:电源时序器\n2.规格:采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定\n8路通道总承受功率为8.8KW电源，拥有高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源\n2×16 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观，快速准确的显示用户对设备的操作状态和操作结果\n每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出\n可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理\n通道延时编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间\n设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置\n设备内置中控代码生成","台",4]
[26,"HDMI视频线","1.名称:HDMI视频线","条",5]
[27,"信息插座","1.名称:接线盒\n2.安装方式:下沿距地300安装,预埋1*86盒","个",2]
[28,"信息插座","1.名称:发送盒\n2.安装方式:下沿距地300安装,预埋1*86盒","个",6]
[29,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号:AC380V,动力电缆线YJY-0.6/1Kv-4*6+1*4","m",20]
[30,"网络服务器","1.名称:网络中控主机\n2.规格:1.高性能架构，灵活的编程平台（RPM、NetLinx 和 Java） – 轻松扩展以支持当今和未来的各种应用情形\n2.全系列兼容（向后和交叉兼容） – 标准化端口编号和新配置导入/导出工具有助于减少编码更改\n3.TLS/SSH 客户端 - 使 NetLinx 程序员能够管理与远程设备或服务器的安全端口 TLS 和 SSH 通信\n4.加密支持 - 根据 FIPS 140-2 采用美国政府计算机安全标准认证密码模块以保护敏感或有价值数据\n5.网络系统日志 – 支持标准设备登录到系统日志服务器\n6.强化串行和红外端口诊断 - 串行和红外端口断开或接线不当时提供实时错误反馈\n7.文件从 U 盘导入/导出 – 备份与还原配置数据和","台",1]
[31,"输入设备","1.名称:平板电脑\n2.规格:1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。\n2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。\n3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。\n4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离","台",1]
[32,"输入设备","1.名称:壁挂触摸屏\n2.规格:1.7”G5桌面式触摸屏，TFT有源矩阵彩色LCD\n2.带边缘场切换（FFS）-宽视角技术\n3.支持VNC服务器远程管理\n4.支持全双工音频对讲\n5.1024x600显示分辨率\n6.长宽比：16:9\n7.亮度：400cd/m2\n8.对比度：800:1\n9.电容触摸屏技术\n10.支持多点触和手势、滚动、转换,\n11.SDRAM:2GB\n12.Flash：16GB\n13.以太网：10/100自动识别网线类型，RJ-45连接器，支持 IP和基于IP的协议: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, DHCP, SSH, FTP, DNS, RFB (for VNC), HTTP\n14.H.264或MJPEG流视频\n15.支持蓝牙设备以及 ","台",1]
[33,"扩声系统设备","1.名称:数字会议系统主机\n2.规格:1、全数字音频传输，采用超五类线（屏蔽）标准RJ45 接头；\n2、发言单元与主机线缆，单链长度 120 M，增加中继器最长达 420m\n3、单机可为60个会议单元供电，最多可扩展控制250个会议单元；\n4、自带2种语言同声传译功能，口译单元最大数量可达32台；\n5、提供语音激活、一按即讲和人工控制三种模式；\n6、全数字化，并采用加密技术防止窃听，最多可同时开启8个麦克风；内置基于网络浏览器的控制界面，可通过智能手机，平板电脑或电脑进行访问；音频输出:8路专业卡侬平衡，音频输入:2路专业卡侬平衡，音频输出可编组路由输出，最大音频输入＞+15 dBm","台",1]
[34,"RS-232控制线","1.名称:RS-232控制线","条",3]
[35,"扩声系统设备","1.名称:反馈抑制器\n2.规格:双通道反馈抑制器\n1.采样率：48kHz\n2.动态范围 ：>109dB\n3.输出电平：+4dBu，1kHz\n4.频率响应特性：20Hz-20kHz，±0.5dB\n5.通道间交叉话音：典型值>80dB\n6.输出端交叉话音：典型值>80dB\n7.电力消耗：9W\n8.总谐波失真+噪声：典型值0.003%","台",1]
[36,"扩声系统设备","1.名称:鹅颈话筒杆\n2.规格:话筒类型：电容；拾音模式：心形；频率响应：30Hz--18KHz；灵敏度：-52dB(±3dB);最大输入声压级：在3%THD下为110dB spl,1KHz；信噪比：＞60dBA；前后比：＞25dB（1KHz)；长度≦500mm；具有红色LED灯环，指示话筒状态；","台",8]
[37,"网络服务器","1.名称:中央控制主机\n2.规格:1.高性能架构，灵活的编程平台（RPM、NetLinx 和 Java） – 轻松扩展以支持当今和未来的各种应用情形\n2.全系列兼容（向后和交叉兼容） – 标准化端口编号和新配置导入/导出工具有助于减少编码更改\n3.TLS/SSH 客户端 - 使 NetLinx 程序员能够管理与远程设备或服务器的安全端口 TLS 和 SSH 通信\n4.加密支持 - 根据 FIPS 140-2 采用美国政府计算机安全标准认证密码模块以保护敏感或有价值数据\n5.网络系统日志 – 支持标准设备登录到系统日志服务器\n6.强化串行和红外端口诊断 - 串行和红外端口断开或接线不当时提供实时错误反馈\n7.文件从 U 盘导入/导出 – 备份与还原配置数据和","台",1]
[38,"接口卡","1.名称:4路HDMI无缝输入卡\n1.支持4路HDMI输入信号\n2.支持最大分辨率：1920x1080p60Hz (1080p60),1920x1200p60Hz (1200p60)\n3.支持协议：HDMI1.4   HDCP1.4\n4.最大数据速率：6.75 Gbps \n5.颜色色深：8/10/12-bit (1080P60Hz); 8-bit (4K30Hz) \n6.音频：支持外部音频源输入（LPCM 2.0CH)\n7.音频接口：3.81mm凤凰端子\n8.HDMI接口：HDMITypeA\n9.支持热插拔","台",2]
[39,"接口卡","1.名称:4路HDMI无缝输出卡\n1.支持4路HDMI输出信号\n2.支持最大分辨率：1920x1080p60, 1920x1200p60（用户可通过控制软件自行选择分辨率）\n3.颜色色深：8-bit (1080p60Hz)\n4.HDMI兼容: HDMI1.4\n5.HDCP兼容: HDCP1.4\n6.最大数据速率: 4.95Gbps\n7.音频: 支持立体声模拟音频输出（LPCM 2.0CH)\n8.音频接口: 3.81mm凤凰端子\n9.HDM接口: HDMI Type A\n10.支持热插拔","台",2]
[40,"扩声系统设备","1.名称:音频处理器 \n1.数字信号处理器\n2.不少于10路模拟输入，不少于8路线路输出；\n3.DSP处理能力不低于400MHz，可提供自动回声抑制AEC、自动混音台、自动增益控制、限波器、均衡器、分频器、全通滤波器、延时、压限等处理模块；\n4.支持不少于GPIO12个控制输入和6个逻辑输出；\n5.兼容模拟音频传输和数字音频传输；\n6.支持多通道数字音频传输，传输通道不小于48路；\n7.具有RS-232端口，可匹配第三方控制设备，支持消防紧急广播信号的输入切换；\n8.取样频率：48kHz或96kHz；\n9.网络间传输延时：≤1ms；\n10.可编程，并具有各种","台",1,null,null,"公共广播"]
[41,"扩声系统设备","1.名称:IP网络有源监听音箱 \n1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。\n2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。\n3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（提供具有CMA或CNAS认可的检测报告复印件作证并加盖原厂商公章）\n4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。\n5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路","台",1]
[42,"扩声系统设备","1.名称:广播话筒\n1.换能方式：驻极体\n2.钟声提示：带钟声提示功能\n3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）\n4.咪杆长度 ：420mm\n5.具备有灯环提示功能","台",1]
[43,"扩声系统设备","1.名称:CD播放器\n1.吸入式机芯；\n2.自动播放控制；\n3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；\n4.内置宽频监听扬声器；\n5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；\n6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。\n7.支持上电自动播放功能。","台",1]
[44,"扩声系统设备","1.名称:数字调谐器 \n1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个；\n2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；\n3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；\n4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；\n5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出；\n6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。","台",1]
[45,"扩声系统设备","1.名称:前置放大器\n1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；\n2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；\n3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；\n4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；\n5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。","台",1]
[46,"软件","1.名称:IP网络广播控制中心 \n1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。\n2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。\n3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。\n4.提供全双工语音数据交","套",1]
[47,"扩声系统设备","1.名称:电源时序器\n1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。\n2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。\n3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（提供具有CMA或CNAS认可的检测报告复印件作证并加盖原厂商公章）\n4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。\n5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时","台",1]
[48,"扩声系统设备","1.名称:消防报警接口器 \n2.规格:1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。\n2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。\n3.支持≥16路消防短路信号输入接口。\n4.面板支持一键取消任务。\n5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。\n6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。\n7.短路接口：标准压线接线端子。","台",1]
[49,"控制器","1.名称:控制器\n1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。\n2.液晶显示屏可显示时间。（提供具有CMA或CNAS认可的检测报告复印件作证并加盖原厂商公章）\n3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。\n4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。","台",1]
[50,"抄表采集系统安装","1.名称:IP网络音频采集终端 \n1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。\n2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。\n3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。\n4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。\n5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。","个",1]
[51,"扩声系统设备","1.名称:IP网络远程寻呼站\n2.规格:1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。\n2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。\n3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。\n4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。\n5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延","台",1]
[52,"扩声系统设备","1.名称:IP网络适配器带功放（240W）\n2.规格:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。\n2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。\n3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。\n4.支持高低音调节电位器控制。\n5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。\n6.具有≥1路音频输出接口。\n7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。\n8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。\n9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。\n10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。","台",5]
[53,"扩声系统设备","1.名称:IP网络适配器带功放（》120W）\n2.规格:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。\n2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。\n3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。\n4.支持高低音调节电位器控制。\n5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。\n6.具有≥1路音频输出接口。\n7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。\n8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。\n9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。\n10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。","台",7]
[54,"信息插座","1.名称:消防模块","个",6]
[55,"扩声系统设备","1.名称:景观仿真音响\n1.功率(100V)：10W, 20W\n2.功率(70V)：5W, 10W\n3.最大功率：40W\n4.频率响应：160Hz-15KHz\n5.灵敏度：95dB\n6.喇叭单元：4\"\n7.防护等级：IP66","台",19]
[56,"扩声系统设备","1.名称:音频处理器\n2.规格:1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。\n2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、","台",1,null,null,"瑜伽室"]
[57,"扩声系统设备","1.名称:功率放大器 2*500W \n1.功率输出：650W×4/8Ω；1100W×4/4Ω；1700W×4/2Ω；\n2.桥接输出：1300W×2/16Ω；2200W×2/8Ω；3400W×2/4Ω\n3.RMS输出电压（THD=1%，1KHz）：72.1V；\n4.输入灵敏度（额定输出功率1KHz）：1 Vrms；\n5.频率响应(±0.2dB）：20Hz-20KHz；\n6.信噪比：≥105dB；\n7.总谐波失真：＜0.05%；\n8.阻尼系数：≥300；\n9.保护：过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护；\n10.1U结构","台",2]
[58,"扩声系统设备","1.名称:全频音箱 300W\n1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。\n2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。\n3.阻抗≤8Ω\n4.频响等同或优于45Hz-20kHz\n5.额定功率≥300W\n6.灵敏度≥98dB/W/M\n7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°","台",4]
[59,"300芯金银线","1.名称:300芯金银线","条",8]
[60,"AUDIO音频线","1、名称：AUDIO音频线","条",16]
[61,"扩声系统设备","1.名称:无线手持话筒\n2.规格:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。\n2.具有≥1台接收主机、≥1只手持发射机、≥1只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。\n3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个","台",1]
[62,"扩声系统设备","1.名称:无线头戴话筒\n2.规格:1.清晰的24位数字音频\n2.扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）\n3.超过120 dB的动态范围\n4.数字式预开关分集\n5.44 MHz调谐带宽（视地区而定）\n6.每个频带有32个可用通道（视区域而定）\n7.每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统\n8.通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对","台",1]
[63,"射频同轴电缆","1.名称:50-5-1同轴线","m",50]
[64,"同轴电缆接头","1.名称：同轴电缆接头","个",2]
[65,"扩声系统设备","1.名称:电源时序器\n2.规格:1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。\n2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。\n3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。\n4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。\n5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。\n6.支持实时检测设备温","台",1]
[66,"HDMI视频线","1.名称:HDMI视频线","条",5]
[67,"输入设备","1.名称:壁挂触摸屏\n2.规格:1.采用电容触摸屏。\n2.支持控制MP3或WAV音频文件的播放、暂停、循环播放。\n3.可控制音频处理器≥8路通道的静音、音量调节。\n4.支持切换音频处理器的场景。\n5.具有≥1 RS-485","台",1]
[68,"RS-232控制线","1.名称:RS-232控制线","条",3]
[null,"合计"]