{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1 ","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 ","index":0,"n_rows":72,"n_cols":6,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购检测服务清单"]
[]
["序号","服务名称","单位","暂估工程量（组数）","单价","总价"]
[1,"水泥","组",2]
[2,"砂分析","组",1]
[3,"石分析","组",1]
[4,"砂浆配合比","组",1]
[5,"砼配合比","组",1]
[6,"普通钢筋原材","组",3]
[7,"抗震钢筋原材","组",20]
[8,"钢筋焊接","组",55]
[9,"机械连接接头","组",40]
[10,"砖抗压强度","组",2]
[11,"砼抗压试块","组",150]
[12,"普通防水涂料","组",2]
[13,"水泥基防水涂料","组",1]
[14,"防水卷材（不含老化）","组",3]
[15,"耐碱网格布","组",2]
[16,"混凝土界面处理剂（拉伸粘结强度）","组",2]
[17,"保温材料常规检测","组",5]
[18,"混凝土构件回弹","构件",55]
[19,"混凝土构件钢筋保护层","构件",38]
[20,"混凝土楼板厚度","构件",16]
[21,"钻芯法测试混凝土强度","芯样",1]
[22,"植筋拉拔（小于等于8）","组",2]
[23,"植筋拉拔（8-22）","组",2]
[24,"植筋拉拔（25以上）","组",1]
[25,"锚栓拉拔","组",2]
[26,"乳胶漆常规检测","组",1]
[27,"腻子常规检测","组",1]
[28,"装修材料B1级燃烧","组",2]
[29,"板材类装修材料甲醛释放量","组",2]
[30,"瓷砖或石材物理性","组",2]
[31,"瓷砖或石材放射性","组",1]
[32,"饰面砖：粘接强度","组",1]
[33,"门窗三性","组",2]
[34,"门窗保温性能","组",1]
[35,"门窗现场气密性","组",1]
[36,"轻钢龙骨","组",1]
[37,"PVC管材、管件","组",5]
[38,"PPR管材、管件","组",5]
[39,"电工套管","组",2]
[40,"电线","组",5]
[41,"电缆","芯",10]
[42,"开关","组",3]
[43,"插座","组",3]
[44,"击实","组",1]
[45,"压实度","点",35]
[46,"无侧限试块抗压强度","组",2]
[47,"回弹模量","点",3]
[48,"回弹弯沉","点",3]
[49,"钢丝骨架复合管","组",1]
[50,"建筑铝合金型材：壁厚","组",1]
[51,"建筑铝合金型材：膜厚","组",1]
[52,"建筑铝合金型材：涂层硬度","组",1]
[53,"建筑铝合金型材：抗拉强度","组",1]
[54,"建筑铝合金型材：韦氏硬度","组",1]
[55,"建筑铝合金型材：光泽度","组",1]
[56,"建筑铝合金型材：耐冲击性能","组",1]
[57,"玻璃四性","组",1]
[58,"硅酮胶：相容性","组",2]
[59,"硅酮胶：粘结性","组",2]
[60,"硅酮胶：邵氏硬度","组",2]
[61,"硅酮胶：污染性","组",1]
[62,"安全网","组",1]
[63,"安全带","组",1]
[64,"安全帽","组",1]
[65,"水压力","组",2]
[66,"绝缘电阻","回路",35]
[67,"接地电阻","个",35]
[68,"钢管、扣件","组",1]
[69,"盘扣","组",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}